**MODELING RESIN**

**Světlem tuhnoucí modelovací pryskyřice**

**OBECNÉ INFORMACE**

**MODELING RESIN** je světlem polymerující, nízkoviskózní mikrofilní pryskyřičný preparát, který se používá jako modelovací kompozitní pryskyřice. Tento preparát vzniknul, aby se zabránilo působení přirozených vlastnosti kompozit – samovolné přilnavosti k nástroji. Tím je usnadněno umístění a modelování kompozit. Stačí pouze navlhčit nástroj a již můžete nerušeně pracovat na všech přímých kompozitních opravách.

**Indikace:**

Kompozitní pryskyřice

**Varování:**

* Zabraňte zasažení zraku. V případě kontaktu s očima, vypláchněte je množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření. V případě zasažení jiných tkání, oplachujte je několik minut pod tekoucí vodou.

**Upozornění:**

* Kros-kontaminace: produkt může obsahovat prvky, které jsou určeny pro jednorázové použití. Použité nebo kontaminované příslušenství řádně zlikvidujte. Nedesinfikujte, nečistěte a nepoužívejte opakovaně.

**Opatření:**

* Zabraňte kontaktu s pokožkou, nezpolymerovaná pryskyřice může způsobit podráždění kůže. V případě zasažení opláchněte kůži vodou a mýdlem.
* Bezpečnostní list zašleme na vyžádání.
* Bezpečnostní list je k dispozici na www.bisco.com

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Odšroubujte víčko a na stříkačku nasaďte kanylu. Vytlačte jednu nebo dvě kapky **MODELING RESIN** do čisté míchací misky nebo na míchací podložku.
2. Kompozitní nástroj namočte do **MODELING RESIN** a nyní již můžete nerušeně pokračovat v nanášení vrstev kompozita a jeho tvarování do požadované podoby.
3. Polymerujte světlem. Ačkoliv **MODELING RESIN** vyžaduje 10ti vteřinovou polymeraci, dbejte instrukcí daných výrobcem kompozita, aby bylo zaručeno dokonalé vytvrzení kompozitní vrstvy. Další vrstvy kompozita přilnou ke zpolymerovanému **MODELING RESIN**.

**LIKVIDACE:** Při likvidaci postupujte dle místně platných nařízení. V případě, že nejsou známy, postupujte dle národních či regionálních nařízení o likvidaci odpadu.

**HYGIENA:** Abyste zabránili kontaminaci stříkačky během aplikace, používejte běžně dostupné hygienické pomůcky. Stříkačky řádně uzavírejte.

**SKLADOVÁNÍ:** Materiál skladujte při pokojové teplotě 20 - 25oC.

**ZÁRUKA:** Společnost Bisco, Inc. se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Bisco nepřejímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

\*MODELING RESIN je vyráběn BISCO, Inc.