**LM**

**NÁVOD PRO ÚDRŽBU NÁSTROJŮ**

1. **Prvotní desinfekce**

Znečištěné nástroje neponechávejte uschnout – co nejdříve je vložte do desinfekčního roztoku. Zvláště dbejte na správné dávkování a expoziční čas. Jestliže používáte tepelnou desinfekci, přeskočte kroky

1 – 2.

1. **Oplachování**

Nástroje řádně opláchněte pod teplou tekoucí vodou.

1. **Čištění**

Čistící jednotka/tepelná desinfekce.

Mytí v rukou: Teplou vodou odstraňte všechny viditelné nečistoty. Použijte měkký kartáček a mýdlo.

Ultrazvuková čistička: Pro uložení nástrojů použijte kazetu, abyste předešli jejich poškození.

1. **Oplachování**

Nástroje řádně opláchněte pod teplou tekoucí vodou.

1. **Sušení**

Nástroje před sterilizací vysušte.

1. **Kontrola a ostření**

Naostřete, opravte nebo, v případě nutnosti, vyměňte nástroje.

Poznámka: Nástroje LM Sharp Diamond neostřete.

1. **Balení**

Zkontrolované a očištěné nástroje zabalte pro sterilizaci.

1. **Sterilizace**

Autokláv: Umístěte čisté, suché a řádně zabalené nástroje do autoklávu.

Horkovzdušná sterilizace: Umístěte čisté, suché a řádně zabalené nástroje do horkovzdušného sterilizátoru. Neumisťujte je příliš blízko sebe; dbejte na dodržení teploty (max. 180oC).

Poznámka: LM extrakční nástroje max. 134oC.

**DŮLEŽITÉ:**

* pravidelně kontrolujte přístroje
* dodržujte návod k použití
* dbejte na správné dávkování a expoziční časy
* pro ochranu nástrojů a před poraněním používejte LM-Servo kazety